


BLK360

Actualización del firmware


* Asegúrese de que la batería del BLK360 esté totalmente cargada antes de actualizar el firmware.

1. Descargue la versión más reciente del firmware desde la página de actualización del firmware:


<https://lasers.leica-geosystems.com/es/es-ES/blk360-firmware>




1. Guarde este archivo ".swu" en una ubicación que pueda encontrar fácilmente.





1. Encienda el BLK360. Desconecte el ordenador de la red Wi-Fi de la oficina o doméstica y conéctelo a la red Wi-Fi del BLK360.
   * Es posible que le pida una contraseña. La contraseña de la red Wi-Fi se puede encontrar en el interior de la tapa de la batería. Escriba la contraseña exactamente como aparece en la tapa (incluyendo los guiones).







1. Abra un navegador de Internet (tenga en cuenta que la red Wi-Fi del BLK360 no proporciona acceso a internet). Escriba la siguiente dirección y pulse ENTRAR.
   * <http://192.168.10.90:8080>




1. Haga clic en "UPDATE FIRMWARE" (ACTUALIZAR FIRMWARE).




1. Vaya al directorio donde se encuentra el archivo ".swu" que descargó anteriormente. Haga clic en "Open" (Abrir).



1. Verá el progreso a medida que el firmware se actualiza.



1. Finalizada la actualización, deberá reiniciar el dispositivo. Haga clic en "REBOOT DEVICE" (REINICIAR DISPOSITIVO).



1. El BLK360 se reiniciará con la nueva versión del firmware.