

BLK360


Mise à jour du programme

* Vérifier que la batterie est entièrement chargée avant de


mettre à jour le programme BLK360.

1. Télécharger la dernière version du programme sur la page des mises à jour du programme :


<https://lasers.leica-geosystems.com/fr/fr-FR/blk360-firmware>




1. Enregistrer le fichier ".swu" à un emplacement facile à retrouver.





1. Allumer le BLK360. Déconnecter votre ordinateur du réseau Wifi de votre bureau ou de votre domicile et le connecter au réseau Wifi du BLK360.
   * Un mot de passe peut vous être demandé. Le mot de passe pour le Wifi est indiqué à l'intérieur du couvercle du logement de la batterie. Saisir le mot de passe exactement tel qu'il y est écrit (y compris les traits d'union).







1. Ouvrir votre navigateur internet (vous n'aurez pas de connexion internet). Entrer l'adresse suivante et appuyer sur ENTRÉE.
   * <http://192.168.10.90:8080>




1. Cliquer sur "METTRE LE PROGRAMME À JOUR"




1. Retrouver le fichier ".swu" que vous avez téléchargé plus tôt. Cliquer sur « ouvrir ».



1. Vous pourrez voir l'avancée de la mise à jour du programme.



1. Lorsque le transfert du programme est terminé, vous voyez apparaître l'option de redémarrage. Cliquer sur « REDÉMARRER L'APPAREIL ».



1. Le BLK360 redémarre avec la nouvelle version du programme.