

BLK360

ファームウェア更新


* 開始前にバッテリーをフル充電してくださいBLK360ファームウェアをアップデートします。

1. ファームウェア アップデート ページから、最新版のファームウェアをダウンロード:


<https://shop.leica-geosystems.com/jp/ja-JP/blk360-firmware>




1. わかりやすい場所に、‘.swu’ ファイルを保存します。





1. BLK360の電源をいれます。コンピューターをオフィスやホームWiFiから切断し、BLKのWiFiに接続します。
   * パスワード入力画面が表示されるかもしれません。WiFiパスワードは、バッテリーカバーの内側に記載されています。パスワードを記載されている通りに入力します。(「-」も入力します。)







1. インターネットブラウザを開きます。(インターネット接続はしません) 次のアドレスを入力し、ENTERを押します。
   * <http://192.168.10.90:8080>




1. ‘UPDATE FIRMWARE’ をクリックします




1. ダウンロードした ‘.swu’ ファイルを選択肢、‘Open’をクリックします。



1. ファームウェア アップデートの進行状況は、画面に表示されます。



1. ファームウェアが転送されると、再起動する必要があります。‘REBOOT DEVICE’をクリックします。



1. BLK360が、新しいファームウェアで再起動されます。